# Energie Investeringsaftrek

## Belangrijkste wijzigingen EIA regeling 2016 ten opzichte van 2015

2-2-2016

Het aftrekpercentage van de Energie Investeringsaftrek is verhoogd van 41,5% naar 58%. Netto voordeel stijgt hiermee van 10,4% naar 14,5%.

Een bedrijfsmiddel kan niet voor zowel EIA als ISDE in aanmerking komen. Er moet dus voor één van de regelingen gekozen worden. (de ISDE is nieuw in 2016. Combinatie van EIA met SDE+ kon vorig jaar ook al niet)

**Debietregeling ventilator (210301)**

Toerenregeling alleen voor bestaand. Incl. sensor, regeling (niet meer voor nieuwbouw)

*Ongewijzigd in de regeling:* Gelijkstroomventilator nieuw of bestaand, incl. sensor, regeling, stroom/spanning omvormer

*Niet meer genoemd in regeling:* verstelbare schoepen, cascaderegeling.

**Warmteterugwinning (210801)**

Bij WTW in bestaande bouw komen kanalen sinds 2015 niet meer in aanmerking.

Rendementseis voor bestaand en nieuwbouw is vanaf 2016 verhoogd naar 78%. Maximaal drukverlies is 230 Pa, max luchtsnelheid in de kast 1,6 m/s, ventilatoren rendement minimaal ηdoel bij efficiëntiegraad 62.

**Verlichting**

T5 niet meer van toepassing, alleen nog LED.

**LED-buis armatuur (210509):** Specifieke lichtstroom minstens 110 lm/Watt, eventueel incl. regeling

**LED-overig armatuur (210506)**: Specifieke lichtstroom minstens 100 lm/Watt, eventueel incl. regeling

**LED noodverlichting:** Is de standaard, komt niet meer in aanmerking.

**Regeling verlichting (210502)**

Alleen nog maar voor bestaande bouw, of in combinatie met LED armaturen. Op basis van daglicht, of aan/afwezigheid, of veegpuls.

**PV (251102)**

Nog steeds alleen aansluitingen tot maximaal 3x80A:

PV systemen kleiner dan 25 kW komen nog steeds niet in aanmerking. Gewijzigd is wel dat voor systemen groter dan 25 kW het volledig vermogen in aanmerking komt, voor maximaal 750 €/kWp